**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**Диван «Энди»**

***Комплектация:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Расшифровка** | **Габариты****(ДхШхВ), мм** | **Рисунок** |
| 2ML6R (атаманка справа)или2MR6L (атаманка слева) | Диван-кровать угловой с механизмом трансформации «Тик-Так» | 2530±20\*1640±20\*900±20 **с/м** 2100±10\*1360(1230)±10Размеры для справок:Длина сиденья секции 2ML 1260±20ммГлубина сиденья секции 2ML 450±20ммДлина сиденья секции 6R 850±20ммГлубина сиденья секции 6R 1230±20ммВысота сиденья 440±20ммВысота боковин 740±20мм |  |

***\*Габаритные размеры в упаковке, а также масса изделия представлены в Приложении № 2***

**Конструкция:**

***Каркас*** – выполнен с использованием брусковых заготовок из древесины хвойных (сосна) пород, а также деталей из древесных плит.

**Мягкие элементы:**

***Сиденье*** и ***спинка*** –эластичный пенополеуретан на эластичном основании (пружины тип «Змейка»).

***Боковины –*** эластичный пенополеуретан.

***Приставные подушки –*** эластичный пенополеуретан.

***Декоративные подушки –*** эластичный пенополеуретан.

***Механизм трансформации «Тик-Так»:***

Конструкция трансформации «Тик-так» просто и мгновенно преобразует диван в комфортное спальное место.

Основа работы механизма «Тик-так» заключается в следующем: убирать с дивана декоративные элементы (подушки), тянете его лицевую часть кверху и на себя. Когда конструкция выровняется, поставьте сиденье на пол, а спинку в образовавшуюся нишу. Максимальная нагрузка на спальное место 240 кг.

**ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:**

1. Наличие короба для хранения постельных принадлежностей (под сиденьем секции 2M) объемом 110 л.
2. Опоры: массив древесины (Бук).
3. Высота опор: 160 мм.
4. Варианты крашения декоративных элементов: Венге (Внг), Бук натуральный (БН), Слоновая кость (В-2).
5. Боковина несъемная.
6. Наличие декоративных втяжек на приспинных подушках.
7. Наличие 3-х приспинных подушек (размером 700\*460мм).
8. Наличие 2-х декоративных подушек (размером 490\*300мм).
9. Изделие комбинируется в 1 ткани.

****

Обивка №1

Диван-кровать

 ***Рекомендуемые облицовочные материалы:*** мебельные ткани.